**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i do umowy**

|  |
| --- |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** |

**producent:……………………. model: ………………………………… (1szt.)**

**Samochód w 100% elektryczny, fabrycznie nowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry pojazdu** | **Oferowane PARAMETRY Pojazdu** **(opisać, podać wartości)** |
| 1 | Nadwozie: 4-5osobowy , masa całkowita do 2,5tony |  |
| 2 | Rok produkcji 2022,kierownica po lewej stronie, |  |
| 3 | Kolor nadwozia: kolor lakieru niebieski, biały lub inny |  |
| 4 | Rodzaj zasilania: 100% silnik elektryczny |  |
| 5 |  Moc silnika: minimum 45kW |  |
| 6 | Emisja CO2: 0 g/km |  |
| 7 | Zasięg (WLTP) w cyklu mieszanym min.180km1 |  |
|  |  |
| **Bezpieczeństwo** |
| 1 | Systemy: ESP, ABS, BA, EBD |  |
| 2 | Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera |  |
| 3 | Poduszki powietrzne boczne kierowcy i pasażera |  |
| 4 | Immobilizer |  |
| 5 | Centralny zamek z pilotem |  |
| 6 | Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa (kierowcy) |  |
| 7 | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 8 | System pomiaru ciśnieniach w oponach |  |
| 10 | Koło zapasowe lub zestaw naprawczy |  |
| 11 | Koła co najmniej 14cali |  |
| **Technologia** |
| 1 | Możliwość ładowania wolnego i szybkiego (prądem przemiennym lub prądem stałym) (wyposażenie pojazdu w gniazdo oraz przewody przyłączeniowe do sieci AC/DC ) |  |
| 2 | Ładowarka pokładowa min. 6,6 kW |  |
| 3 | Gniazdo szybkiego ładowania  |  |
| 4 | Elektrycznie sterowane szyby |  |
| 5 | Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne |  |
| 6 | Regulowany fotel kierowcy |  |
| 7 | Komputer pokładowy z wielofunkcyjnym wyświetlaczem |  |
| 8 | Klimatyzacja z filtrem przeciwpyłkowym |  |
| 9 | Radio FM/AM, CD-MP3 |  |
| 10 | Wejście USB i AUX, Bluetooth |  |
| 11 | Rodzaj nadwozia; hatchback |  |
| 12 | Pojemność akumulatora min. 28,3kWh |  |
| 13 | Zasięg (WLTP) - Cykl mieszany minimum 200km1 |  |
| 14 | Trójkąt ostrzegawczy,gaśnica |  |
| 15 | Ogumienie dodatkowe/opony zimowe |  |
| **Wymiary pojazdu** |
| 1 | Długość maksymalna nie więcej niż 3000 mm |  |
| 2 | Szerokość wraz z lusterkami bocznymi nie więcej 1500 mm |  |
| 3 | Całkowita wysokość - nie więcej niż1860 mm |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **WYMOGI DOT. GWARANCJI** | **Należy wpisać oferowany okres gwarancji lub informację o spełnieniu wymogów minimalnych oraz podać informację dot. stacji ASO:** |
| 1. | Minimalny okres gwarancji na pojazd2 – 2 lata i minimum 100 000 km przebiegu3 |  |
| 2. | Minimalny okres gwarancji na pojemność baterii (akumulator wysokiego napięcia) – 5lat i minimum 100 000 km przebiegu3 |  |
| 3. | Ilość autoryzowanych Stacji obsługi dla oferowanej marki na terenie miasta Poznania (minimum 1)4 |  |
| 4 | Gwarancja na fabryczne zestawy audio min. 2 lata |  |
| 5 | Wykaz elementów z ograniczoną gwarancją (min. 2 lata):1. elementy układu zawieszenia, takie jak: przeguby kulowe sworzni wahaczy, tuleje metalowo-gumowe, tuleje drążka stabilizatora, amortyzatory wraz z poduszkami, poduszki silnika i skrzyni biegów i inne.
2. elementy układu kierowniczego, takie jak: końcówki drążków kierowniczych, osłony gumowe przekładni kierowniczej
3. elementy układu przeniesienia napędu, takie jak: przeguby oraz osłony gumowe półosi napędowych,
 |  |

**Ładowarka do akumulatora minimum-11kW**

 Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy).

1 WLTP to skrót od Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Światowa zharmonizowana procedura testowa dla określenia zużycia paliwa i emisji CO2

2 Nie dotyczy:

a) części podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji, takich jak: filtry oleju, filtry powietrza, filtry przeciwpyłowe układu klimatyzacji, pióra wycieraczek, żarówki etc.,

b) materiałów eksploatacyjnych, takich jak wszelkie smary, towoty, oleje oraz płyny, a w tym szczególnie: płyn układu chłodzenia, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwacza szyb, etc,.

c) opon (obowiązuje gwarancja producenta)

d) gwarancji dotyczącej tylko wad fabrycznych do pierwszego przeglądu pojazdu:

świece zapłonowe, świece żarowe, klocki i szczęki hamulcowe, tarcze i bębny hamulcowe, tarcze sprzęgła, docisk sprzęgła, łożysko wyciskowe sprzęgła, ramiona wycieraczek, przewody wysokiego napięcia, cewki zapłonowe, żarniki i diody, szyby, uszczelki szyb oraz uszczelki drzwi, paski klinowe i wielorowkowe, felgi, kołpaki, czynnik roboczy klimatyzacji, rolki i napinacze pasków napędowych

3 podlega ocenie punktowej w postępowaniu

4 Zamawiający wymaga, aby dla oferowanej marki istniały w mieście Poznań autoryzowane stacje obsługi pojazdów. Zamawiający nie wymaga posiadania oddziału lub siedziby firmy Wykonawcy w mieście Poznań.